*Załącznik nr 1*

Specyfikacja techniczna podnośnik koszowy na podwoziu samochodowym

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | **OPIS TECHNICZNY PODNOŚNIK**  **Oferowana marka …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując szczegółowe dane** |
| 1 | Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej - do 3,5 t. |  |
| 2 | Rok produkcji – od 2010 roku |  |
| 3 | Przebieg – do 100 tys. km |  |
| 4 | Klimatyzacja |  |
| 5 | Elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo (ABS, ESP, ASR) |  |
| 6 | Fotel kierowcy z regulacją |  |
| 7 | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy |  |
| 8 | Komplet opon zimowych i letnich |  |
| 9 | Minimalna wysokość robocza – 25m |  |
| 10 | Max. wysokość robocza – 26m |  |
| 11 | Max. wysięg – ok. 15 m |  |
| 12 | Zasięg obrotu wysięgnika – 500° |  |
| 13 | Udźwig kosza – ok. 200 kg |  |
| 14 | Automatyczny powrót do pozycji transportowej |  |
| 15 | Sterowanie proporcjonalne w koszu |  |
| 16 | Sterowanie dolne |  |
| 17 | Start/stop silnika w koszu |  |
|  |  |  |
| L.P. | **OPIS TECHNICZNY PODWOZIE**  **Oferowana marka …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując szczegółowe dane** |
| 1 | Rok produkcji 2009-2011 |  |
| 2 | Max. wys. Robocza – pomiędzy 25-26 m |  |
| 3 | Całkowita dł. Pojazdu - do 7 m |  |
| 4 | Podpory poziomo-pionowe, rozstawiane zmienne, możliwa praca w 4 wariantach podparcia tj. w obrysie pojazdu, prawa strona, lewa strona, pełne obustronne, |  |